2018년도 전자시스템전문기술개발사업

신규지원 대상과제 안내문

1. 사업개요

□ 사업목적

ㅇ 전자시스템분야 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업의 핵심기술 개발 지원

□ 지원대상분야

ㅇ 레이저핵심부품국제공동개발

- 레이저 부품 및 모듈 분야의 해외 대학･연구소와 공동연구를 통해 레이저 핵심기술 국산화

ㅇ 제조혁신3D프린팅기술개발

- 3D프린팅 기술을 활용한 수요산업별 맞춤형 장비․공정․소재기술 확보를 통한 국내 제조업 혁신 도모

ㅇ 지능융합전자정보기기기술개발

- 4차 산업혁명 대응 초지능·초연결·초실감 전자정보기기(VRㆍAR 디바이스, IoT가전) 기술 역량 강화를 통한 글로벌 新시장 선도

2. ‘18년 신규지원 대상과제

□ 공고예산 : 102.06억원

공모방식	내역사업	신규예산(억원)
품목 지정	ㅇ 레이저핵심부품국제공동개발	12.06
	ㅇ 제조혁신3D프린팅기술개발	50
	ㅇ 지능융합전자정보기기기술개발	40

□ 신규지원 대상과제

- 품목지정분야

내역사업	지원기간	’18년 지원규모	공고과제
레이저핵심부품국제공동개발	33개월 이내	6.5억원/년 이내	2
제조혁신3D프린팅기술개발	45개월 이내	10억원/년 이내	6
지능융합전자정보기기기술개발	45개월 이내	13억원/년 이내	4

※ 1차년도 9개월(’18년 4월∼12월), 2차년도 이후 12개월 계상

※ 품목별 기술이 중복되지 않는 경우 다수 과제 지원 가능

※ 과제별 총사업비 및 총수행기간은 평가위원회에서 조정 가능

3. 사업별 특이사항

□ 사업계획서 평가 지표

평가항목	세부 항목
기술성 (50)	⦁목표의 적정성(30) : 지원필요성, 목표설정, 국내외 특허 가능성 등 ⦁연구방법 및 추진전략의 적합성(20) : 개발내용, 사업비 등
연구역량 (30)	⦁총괄책임자 등 연구조직 역량(30) : 연구인력, 연구인프라 등
경제성 및 사업화 가능성 (20)	⦁사업화 의지(10) : 인력활용 및 투자전략 등 ⦁사업화 계획의 적합성(5) : 사업화 추진전략 등 ⦁경제성(5) : 수익발생, 고용창출 등

- 지원대상 과제 : 신청과제의 종합평점이 70점 이상인 과제는 “지원가능과제”로 하며, 종합평점이 70점 미만인 과제는 “지원제외”로 분류함. 단, 70점 이상인 과제의 경우에도 해당 분야의 예산 범위가 초과한 경우에는 평가점수가 높은 순위에 따라 우선 지원되어 지원 대상에서 제외될 수도 있음

4. 문의처

구분	품목		과제접수/평가/절차 등
	담당부서	연락처 (053-718-)	담당부서	연락처 (053-718-)
레이저핵심부품국제공동개발	스마트전자PD	8270	전자전기팀	8445
제조혁신3D프린팅기술개발	스마트전자PD	8270	전자전기팀	8447
지능융합전자정보기기기술개발	스마트전자PD	8270	전자전기팀	02-6050-2128

[첨부1] 전자시스템전문기술개발사업 신규 지원대상 품목

[1] 레이저핵심부품국제공동개발

번 호	1	레이저핵심부품국제공동개발
품목명	플렉서블 디스플레이 레이저 기판분리((lift-off) 공정용 300W급 나노초 UV 레이저 개발
개념	o 최근 디스플레이 공정이 유리 기반에서 폴리머 기반의 AOLED로 변화함에 따라 시장에서 요구하는 레이저 기술도 변화되는 상황임 - 가스(엑시머) 레이저의 비용, 유지․보수 등의 문제로 점차 UV 고체 레이저로 방향 전환 (국내 수요기반) o 반도체, 디스플레이 산업에 필요한 레이저 응용분야 시장은 국내가 가장 크나 여전히 100% 레이저 광원의 수입에 의존해야 하는 상황임 o 현재 국내 연구기관 및 기업에서 디스플레이 공정에 적용 가능한 고출력 나노초 UV 레이저 광원 개발은 전무함
지원범위	o 플렉서블 디스플레이 레이저 기판분리(lift-off) 공정을 위한 300W급 UV 레이저 기술 개발 - 300nm 대역, ≤ 300ns 펄스폭, ≥10KHz 반복율 - 공정현장적용을 위한 동작안정화 기술개발 (목표: Fluctuation < 3% @300W over 3 days) o 레이저 여기용 다이오드 마운팅 및 패키징 기술 o 열변형없는 냉각기술 및 광학부품 정밀 마운트(soldering, stacking, alignment) 기술 o UV 파장 생성용 크리스탈 소자기술 확보 및 임계치 상승 코팅기술 확보 - 3차 고조파변환(Third Harmonic Generation) 기술개발 - 사용수명 연장을 위한 크리스탈 시프트(shift) 기술개발 o 사업화 방안 제시 - 연차별 공개 성능시험 계획 제시 - (적용 산업 응용분야의) 제품 적용 사업화 방안 제시 (적용시장, 요구성능, 품질지표 등) - 국산화를 통한 수입대체 비율(%)을 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 6.5억원 이내(총 정부출연금 22억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	2	레이저핵심부품국제공동개발
품목명	금속 3D프린팅 가공을 위한 고출력 적외선 레이저 상용화 기술개발
개념	o 최근 주력산업 및 신산업 레이저공정에 필요한 고출력CW 6kW용 레이저 광원이가 시장에서 요구되고 있는 상황임 - 레이저의 유지ㆍ보수 등의 국내자립화를 위한 국내개발이 필요 - 3D메탈프린팅, 전기자동차 등의 신개념 비접촉 레이저 가공에 필요한 레이저의 국산화가 필요함 o 기 개발된 CW 연속광 kW 급 광섬유레이저 모듈의 활용도 제고 - Combining 기술의 완성으로 고출력레이저 국산화 o 산학연 협동으로 신뢰성 향상 및 현장 적응화 달성
지원범위	o 금속 3D프린팅 가공에 적용되는 고출력 적외선 레이저 광원 기술개발 - 레이저 출력 증대를 위한 레이저 모듈확장기술 개발 - 레이저 출력 모니터링 및 동작/제어 기술 개발(구동 및 제어회로 개발 포함) - 레이저 안정화 기술 개발 (목표: Fluctuation < 3%@6 kW over 3 days) o 고출력 레이저 광섬유 빔딜리버리 기술 개발 - 레이저 종단의 열화 방지를 위한 Quartz Block 일체형(QBH) 광섬유 기술개발 - 레이저 품질 안정화를 위한 빔품질 필터링 기술 개발 (기준 : 전송손실 3%이하@6KW시) ㅇ 사업화 방안 제시 - 연차별 공개성능시험 계획 제시 - (적용 산업 응용분야의) 제품 적용 사업화 방안 제시 (적용시장, 요구성능, 품질지표 등) - 국산화를 통한 수입대체 비율(%)을 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 6억원 이내(총 정부출연금 22억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

[2] 제조혁신3D프린팅기술개발

번 호	1	제조혁신3D프린팅기술개발
품목명	3D프린팅 기술 기반 복합형상 골 접합용 임플란트 제작 및 제조 상용화 기술개발
개념	o 생체적합 소재와 3D프린팅 기술을 활용하여 복합형상 골 접합용 임플란트 및 관련 수술기구(절개용 등), 관련 수술기구 및 가이드(식립위치 등)을 동시 개발하고, 이를 의료산업에 상용화하기 위한 기술 개발 - 의료현장 수요에 기반한 복합형상 골 접합용 임플란트 제작 - 해당 제작품 시술에 필요한 수술가이드 및 관련 수술기구 등 개발 포함 - 의료용 3D프린팅에 특화된 DfAM 설계, 다공성 구조의 특수형상 제작, 경량화 등 고 부가가치·고 기능성 적용 품목개발 o 제작된 제품 및 기술의 상용화를 위한 임상적 안전성과 유효성 검증 포함
지원범위	o (적용시술 부위에 맞는) 생체적합 소재 및 3D프린팅 기반 DfAM설계 기술개발 - 의료 현장수요에 맞춘 요구품질(구조·요구강도·경량·내구성)구현 특화설계기술 - 해부학적 기능과 유사한 복합형상 골 접합용 임플란트 구현 설계 기술 - (적용시술 부위에 적합한) 생체적합 소재 개발(또는 인체적합성 최적화) 기술 o (적용시술 부위에 맞는) 생체적합 소재 및 3D프린팅 장비·공정 기술 개발 - 임플란트의 다공성 기능 및 구조에 따른 골 조직융합 향상기술 포함 o 제품화 · 상용화 기술개발 - 품목별 안전성 평가 프로토콜 개발 및 평가, 생체적합성 평가, GMP 구축 - 임상 적용 및 인허가 : 국내 2개 이상 의료기관의 품목별 연구임상 사례 20건 이상, 임상논문(SCI급) 5건 이상, GMP인증/품목허가 2건 이상 - (상용화 추진) . 해외수출 품목 1건 이상 도출 및 보험수가 확보 방안 제시 . 사업화 가치사슬모델, 기술·사업화 협력 네트워크 구축 모델 제시 . 적용 3D프린팅 장비·SW(DfAM) 기술고도화 모델 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 45개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 10억원 이내(총 정부출연금 45억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	2	제조혁신3D프린팅기술개발
품목명	국방 수요부품 제작 및 유지보수를 위한 3D프린팅 제조 상용화 기술개발
개념	o 군사장비의 장기 운영에 따라 발생하는 조달 애로품목(노후·단종품)에 대한 3D프린팅 활용 대체품 개발 및 유지보수에 대한 기대와 산업수요가 증가 - 고부가가치 다품종·소량 및 긴급 부품조달이 가능한 금속 3D프린팅 제조 표준공정 기술 개발 (기존부품 분석-설계-제작-평가-인증) - 국방산업분야의 수요에 초점을 맞춘 3D프린팅 제조환경 구축 및 산업 생태계 조성
지원범위	o 국방 수요부품 제작·성능개선·노후부품 수리를 위한 3D프린팅 제조공정기술개발 - 국방 수요부품 소재 및 요구특성 분석, 역설계 및 제조설계 data 확보 - 기존 소재 특성대비 동등 이상인 3D프린팅 공정 맞춤형 소재설계 및 품질평가 기술개발 - 3D프린팅 공정맞춤형 최적형상 설계기술(지지구조·부가구조·후가공 가능형상) 개발 - 부품 맞춤형 금속 3D 프린팅 제조 공정 (적층변수, 레이저(출력/속도) 등) 개발 - 3D프린팅 제조부품 물성(강도/피로 등) 향상을 위한 열처리 등 후처리공정 기술개발 o 3D프린팅 제조 국방부품 성능평가 표준체계 구축 - 최종 제작물의 소재(미세조직, 밀도 등), 정적 물성(공인 인증기관 평가가능) 및 실 환경 모사(하중 조건 분석 후 모사 실험을 통한 피로시험 등)를 통한 신뢰성 검증 - 3D프린팅 제작 가능한 국방수요 부품에 대한 전주기 3D프린팅 제조공정 DB 확보 o 국방산업분야 3D프린팅 제조 상용화 기술개발 - 사업화 가치사슬모델, 기술협력 및 조달 네트워크 구축 및 제시 - 국방 수요부품 제작용 3D프린팅 장비·SW등 기술 고도화 모델 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 45개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 10억원 이내(총 정부출연금 49억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	3	제조혁신3D프린팅기술개발
품목명	중공/망상/내포 구조구현을 위한 고부가가치 귀금속 장식구(주얼리)제작용 3D프린팅 제조 상용화 기술개발
개념	o 고 경력자의 경험과 수가공 중심의 중소제조기업의 산업구조를 개선하고, 3D프린팅 산업확산 및 고부가가치 수요시장 창출을 위한 귀금속 장식구 (주얼리) 제작용 3D프린팅 제조 상용화 기술을 개발 - 중공(中空, hollow)구조 : 큰 부피감, 저중량, 소재절감, 착용감 증진 - 망상·내포 구조 : 디자이너의 창의적 디자인을 제품제작에 반영하는 동시에, 디자인저작권을 보호받을 수 있는 3D프린팅 설계기술(DfAM) - 이음새없는(seamless) 중공 체인 구조, 3차원 망상·중공 구조, 물체속에 다른 물체를 내포한 objects in object 내포구조 등 3D프린팅 기술을 극대화한 고부가가치 주얼리 제품제작 및 3D프린팅 제조 상용화 기술개발
지원범위	o 중공(中空), 망상(網狀), 내포(內包) 구조 등이 적용된 고부가가치 귀금속 장식구(주얼리) 제작을 위한 3D프린팅 장비, 쥬얼리 설계(DfAM) 및 관련 소재 기술 개발 - 제작품목의 특성에 따라 직접제조 또는 간접제조 3D프린팅 방식 선택 * 직접제조 : 귀금속 와이어를 직접 녹여 성형 * 간접제조 : 전도성 왁스 및 전해주조법 등을 활용 o 귀금속 장식구(주얼리) 산업분야 3D프린팅 제조 공정 상용화 기술개발 - 귀금속 장식구(주얼리) 10종 이상 실증제작 - 사업화 가치사슬모델, 기술협력 및 조달 네트워크 구축 및 제시 - 3D프린팅 출력 장비·SW 기술 고도화 모델 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 6억원 이내(총 정부출연금 18억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	4	제조혁신3D프린팅기술개발
품목명	3D프린팅을 활용한 이종소재 적층기술적용 금형 제조 및 상용화 기술개발
개념	ㅇ 주력산업(자동차 등)에서 사용되는 고강도강판, 고강도강 부품에 대한 절단용 금형에 이종소재 적층기술을 활용한 국부다중물성 고기능성 금형제조 기술개발 - 기존 고급 특수강을 적용한 금형제품의 경우에도 고강도강판, 고강도강 부품절단시 전단인선부 파손이 빈번히 발생 o (제품 상용화) 3D프린팅 기술 적용 금형제조 상용화 기술개발 - 사업화 가치사슬모델, 기술협력 및 조달 네트워크 구축 및 제시 - 3D프린팅 출력 장비·SW 기술 고도화 모델 제시
지원범위	ㅇ 이종소재 적층기술을 활용한 국부다중물성 고기능성 금형제조 소재공정기술개발 - (적층소재) 기존 금형강 대체가능한 고기능 금형 파우더 개발 (고 열전도도 금형강, 고강도 금형강, Ni계 금형강, Co계 금형강 등) - (적층공정기술) 금형파우더 적층 공정변수 도출 ㅇ 각 성형모드에 따른 적층 플랫폼 기술 개발 - 각 성형모드별 최적적층공정(소재, 변수)확보 - 성형모드별 플랫폼 기술 구축 ㅇ 고기능성 금형적층제조를 위한 최적 장비기술 개발 - 적층속도, 정밀도 동시구현을 위한 최적 장비기술 개발(코팅, 멀티노즐 등) - 성형물의 분위기, 온도제어 가능한 장비기술 개발 o (제품 상용화) 국부다중물성 고기능성 금형제조 상용화 기술개발 - 사업화 가치사슬모델, 기술협력 및 조달 네트워크 구축 및 제시 - 3D프린팅 출력 장비·SW 기술 고도화 모델 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 8억원 이내(총 정부출연금 29억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	5	제조혁신3D프린팅기술개발
품목명	고전압 전력설비 개폐기용 절연체 제작용 3D프린팅 제조 상용화 기술개발
개념	o 중전기기 산업에 사용되는 고전압 전력설비 절연체 제작용 3D 프린팅 소재·장비· 공정기술 및 3차원 설계(DfAM) 기술 개발 o 중전기기 산업용 고전압 전력설비 개폐기용 절연체에 요구되는 ①부피감소, ②중량감소, ③친환경성 확보 문제를 3D프린팅 기술로 해결하는 상용화 제품 개발 o 단순구조로 제작되는 기존 고전압 절연물과 비교하여 3D프린팅 기술을 활용하여 경사기능성을 구현한 상용화 기술 개발
지원범위	o (설계기술) 전자기 해석기반 경사기능성(농도, 유전율, 밀도, 등) 3차원 고전압 개폐기용 절연체 설계 기술 개발 o (소재기술) 경사기능 구조 구현을 위한 3D 프린팅용 복합 소재 개발 (세라믹 등) o (장비기술) 3차원 경사기능 구현을 위한 복합소재 맞춤형 장비기술 개발 o (공정기술) 절연내력, 기계적내력, 열내력 규격을 충족하기 위한 계층(layer)간 결합력 확보 공정기술 개발 o (상용화기술) 고전압 전력설비 규격만족을 위한 시험·평가 기술 개발 - 고전압 전력설비 개폐기용 절연체 제작 및 실장시험 및 평가 프로세스 제시 - 사업화 가치사슬모델, 기술협력 및 조달 네트워크 구축 및 제시 - 3D프린팅 출력 장비·SW 기술 고도화 모델 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 10억원 이내(총 정부출연금 36억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	6	제조혁신3D프린팅기술개발
품목명	고효율·경량 열교환기 제작용 3D프린팅 제조 상용화 기술개발
개념	o 조선·발전소·수송 등 다양한 산업분야에서 활용되고 있는 열교환기에 대하여 3D 프린팅 기술을 활용한 고효율·소형·경량 등 산업수요에 부합하는 고부가가치 제품 개발 및 제조 상용화 기술 개발 - 열교환기 제품제작시 ‘설계재현성’ 확보가능한 DfAM 및 응용 SW(모듈)개발 - 제품요구항목(형상·기능·품질 등)에 대한 사전 검증 및 최적화 기술개발 - 실제 출력품질 향상을 위한 ‘공정과 형상간’ 상호 피드백 기술개발 (제조 공정상 형상일체(공차 최소화) 및 품질향상 달성 기술)
지원범위	o 조선·발전소·수송 등 해당 산업분야에서 정의한(산업수요에 기반한) 고효율 열교환기 제품 개발 - 적용 산업분야와 제시한 열교환기 규격·요구성능·품질지표 등 제시 - 제작된 열교환기를 적용한 가치사슬모델, 기술협력 및 사업화 방안제시 - 3D프린팅 출력 장비·SW 기술 고도화 모델 제시 o 고품질 열교환기 제작을 위한 3D프린팅 전주기(설계-제작-평가-인증) 생산제조기술 개발 - (설계) 3D프린팅 제품 설계를 위한 SW(DfAM) 기술 개발 ․부품 배치·회전·서포트 자동 설계 및 출력경로 최적화설계 기능 등 ․열 에너지 밀도 분석 및 배출 시뮬레이션 기능 등 ․부품제작 모니터링 및 피드백 (공정자동화 포함) 기능 등 - (제작) 공정최적화·제어기술·후가공 기술 개발 ․ 공정 품질향상을 위한 공정예측 기술 개발 ․고온 고압 운전조건 만족을 위한 열처리 및 후가공 기술개발 - (평가) 조선·발전소·수송 등 해당 산업분야에서 정의한(산업수요에 기반한), 제작 열교환기의 시험절차 및 평가 프로세스 제시 - (인증) 조선·발전소·수송 등 해당 산업분야에서 정의한(산업수요에 기반한), 제작 열교환기 상용화 신뢰성 인증 기술 개발 (단위 모듈별, 제품별)
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 8억원 이내(총 정부출연금 29억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

[3] 지능융합전자정보기기기술개발

번 호	1	지능융합전자정보기기기술개발
품목명	(VR/AR)의료용 조영제를 활용한 의료수술현장용 투시형 증강현실 기기개발 및 상용화 기술개발
개념	o 의료용 조영제를 이용하여 획득한 영상과 실제영상을 정합하여 시술에 필요한 정보를 의사에게 제공하는 의료수술 현장적용을 위한 투시형 증강현실 기기개발과 이를 상용화하기 위한 제반기술 개발 - 증강현실 기기 및 기술을 의료산업에 적용하기 위해 필요한 핵심부품, 디바이스 시제품, 현장활용 솔루션*의 통합 개발 및 실증 구현 * 솔루션 : 특정 상황에서 요구되는 문제해결을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 제반기술을 포괄
지원범위	o 조영제를 이용한 영상 기반 의료수술용 투시형 증강현실 기기 개발 - 의료현장 적용 사용성·편의성을 고려한 소형·경량·저전력 투시형 증강현실 기기개발 o 조영제를 이용한 의료수술용 투시형 증강현실 기기 핵심부품 개발 - 개발목적에 부합하는 증강현실 영상획득을 위한 소형 카메라 모듈 개발 및 증강현실기기 연계 (실장 및 활용 소프트웨어 등 포함) - 의료수술에 필요한 고정밀 사용자 인터렉션 기술 개발(3차원 핸드트래킹 등) o 조영제를 이용한 의료수술용 투시형 증강현실 기기 적용 솔루션 개발 - 수술 활용 가능한 고해상도 실시간 영상 최적화 프로세싱 알고리즘 개발 - 의료현장활용을 위한 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크 등과 연계한 사용자 환경 구축개발 포함 o (사업화 모델) - 개발된 증강현실 기기와 솔루션의 구체적 실증·검증 방안 제시 - 참여기관으로 의료기관이 포함되어야 하며, 사업 기간내 임상적용 계획 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 45개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 10억원 이내(총 정부출연금 35억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	2	지능융합전자정보기기기술개발
품목명	(IoT) 중소·중견 IoT가전제조 산업경쟁력 강화 및 스마트 홈 연계를 위한 제품개발 전주기 빅데이터 분석·활용한 상용화 플랫폼 기술개발
개념	o 대형 가전사 중심의 스마트 홈 구성 IoT가전 플랫폼 확대에 비추어, 상대적으로 소비자 패턴 등 시장분석 능력이 취약한 중소·중견기업의 빅데이터 분석 및 활용 수요가 증가 o IoT가전의 제품 전주기(유통→소비자활용→수리·유지관리 등) 주요 단계별 유용한 빅데이터를 수집·분석하고, 이를 시장분석·제품기획·개발 등에 활용하는 “중소·중견기업용 IoT가전 제조산업용 빅데이터 분석 플랫폼 기술” 개발의 필요성과 요구가 증가함. - 중소·중견 IoT가전제조사의 제품개발 경쟁력 강화와 동시에 소비시장 요구에 특화된 다양한 新 IoT가전 제품 창출기대 o IoT가전 제조산업 경쟁력강화와 연계하여, 스마트 홈 확산을 위해 사용자의 소비 및 활용패턴(예를 들어, 각 IoT가전의 기능별 활용빈도 등)에 대한 분석 및 의사결정 가능한 가시화 기술개발 필요
지원범위	o 중소·중견 IoT가전 제조기업의 제품개발에 초점을 맞추어 단계별(유통·소비자 활용·수리·유지관리) 특성을 고려한 빅데이터 수집·정제기술개발 - 각 단계별 수집 데이터의 정의·분류 및 추출·변환·적재 기술개발 o 제품기획·개발·수리(유지관리)의 각 단계별 활용 가능한 분석모델링 기술개발 - 신속성·가시성·의사결정을 포함한 시장분석·사용자소비 및 활용 패턴 등 분석 및 가시화 기술개발 o 상시 활용 가능한 가전산업 제조분석 서비스 지원기술 개발 - 클라우드 기반 상시 빅데이터 분석 서비스 플랫폼 기술 개발 - 중소·중견기업이 손쉽게 운용·활용 가능한 사용자 인터페이스 적용 - 스마트홈 확산의 이해관계자(건설사, 통신사, 가전사 등)의 의사결정을 지원하기 위한 댁내 거주자(IoT가전 사용자)의 소비 및 활용패턴(예를 들어, 각 IoT가전의 기능별 활용빈도 등)에 대한 분석 및 의사결정 가능한 가시화 기술개발 o (사업화 모델) 4개 이상의 이종(異種) IoT가전제품을 선정 후 실증 시연 (2개 이상의 중소·중견 가전제조 기업 참여) - 플랫폼 구축·운영·상용화 서비스 모델 제시 (의사결정 가능한 가시화 기술개발 포함) - 구체적 실증·시연 및 사업화·보급 확산 모델 제시 - 1년 이상의 실증운영 및 플랫폼 유지보수·관리 계획 포함
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 45개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 13억원 이내(총 정부출연금 44억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	3	지능융합전자정보기기기술개발
품목명	(VR/AR) 체험형 상품마케팅을 위한 가상감각 자극 가상증강 기기 개발 및 상용화 기술개발
개념	o 유통산업에서 활용가능한 체험형 상품마케팅용 가상감각 자극 가상증강 기기가 필요. 멀티 모달리티(시각, 청각, 촉각 포함)를 통해 고 몰입감 제공을 위한 초실감 가상감각 자극 가상증강 기기 및 기반 시스템 개발
지원범위	o 고몰입 멀티 모달리티 제공을 위한 감각자극형 가상증강 기기 개발 o 가상공간에서 감각(감성) 생성‧재현‧전달 기술개발 (체험형 상품마케팅 시나리오 및 가이드라인 개발 포함) o 초실감 콘텐츠 제어를 위한 NUI/NUX 기술개발(음성인식 포함) o 초실감 공간/객체 음향획득 및 맞춤형 재현 기술 개발 (포터블 360도 사운드 취득 디바이스, 입체음향 취득 디바이스 등) o (사업화 모델) - 활용하고자 하는 상품마케팅 현장에서 구체적 실증·시연 및 사용자 반응 평가결과 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 10억원 이내(총 정부출연금 25억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업

번 호	4	지능융합전자정보기기기술개발
품목명	(IoT) 상황인지기반 지능형 IoT가전 및 사업화 모델 개발
개념	o 사용자 영상·동작패턴·음성 등을 인지하고 그 의도를 해석하여 (필요시 환경정보와 연동하여) 사용편의성을 극대화하는 상황인지기반* 서비스 가능한 가전제품용 지능기술 필요성 증가 * 상황인지기반 : 사용자의 구체적 명령 없이 사용자의 의도(생활밀착형)를 파악하여 해당 서비스 제공 - 인공지능 기술을 적용한 혁신적 IoT가전제품 및 이를 활용한 서비스 에 대한 요구 증대
지원범위	o IoT가전제품을 대상으로(국내 제품 권장), 상황인지기반 서비스 가능한 가전제품용 지능기술 개발 - 사용자 영상·동작패턴·음성 등 상황인지 지능기술 개발 * 필요시 클라우드 지능을 활용 - 상황인지 가능한 지능정보가전 HW 및 SW 구성요소기술 개발 o (사업화 모델) - 상황인지기반 지능형 IoT 가전제품의 기능 및 상용화 서비스 모델 제시 - 구체적 실증·시연 및 사업화·보급 확산 모델 제시
지원기간/ 예산/ 추진체계	o 지원기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월) o 정부출연금 : ‘18년 7억원 이내(총 정부출연금 21억원 이내) o 주관기관 : 중소·중견기업